{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["华工五山校区中心区存在安全隐患树木处理报价表","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"华工五山校区中心区存在安全隐患树木处理报价表","index":0,"n_rows":65,"n_cols":7,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[10,0,12,0],[13,0,14,0],[18,0,19,0],[23,0,24,0],[30,0,33,0],[34,0,36,0],[37,0,40,0],[43,0,45,0],[48,0,49,0],[52,0,52,6],[53,0,55,0],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[55,1,55,6],[56,0,56,6],[57,0,57,6],[58,0,58,6],[59,0,59,6],[60,0,60,6],[61,0,61,6],[62,0,62,6],[63,0,63,6],[64,0,64,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年7月五山校区中心区安全隐患树木处理报价表"]
["           日期：2023年7月3日"]
["位置","树种","数量（株）","胸径（cm）","拟处理方法","单价（元）","总价（元）"]
["东侧门出口","白千层",11,"35-56","该树树干高，部分树干倾斜，且位于人流量密集区域，存在安全隐患，拟截顶修剪。"]
["保卫处停车场","南洋楹",1,48,"该树冠幅大，枝丫脆，易折断，根系浅，拟8-10m截顶处理。"]
["游泳池门口","翻白叶树",1,60,"该树冠幅大，枯枝多，拟回缩修剪。"]
["中山像","南洋杉",1,60,"该树严重弯曲，重心不稳，白蚁侵害，拟砍伐处理。"]
["中山像东侧草地","木麻黄",10,"40-60","该树冠幅大，树干超高，拟截顶修剪。"]
["中山像西南草地","桉树",3,"60-70","该树树干超高，树枝脆，易折断，拟10-12m截顶修剪。"]
["1号楼东侧草地","柠檬桉",1,60,"该树冠幅大，树干超高，拟截顶修剪。"]
["中山像西侧草地","木麻黄",4,"40-60","该树冠幅大，树干超高，拟截顶修剪。"]
[null,"尖叶杜英",3,"30-40","该树冠幅大，树干倾斜，拟修剪1/4顶枝以及部分侧枝。"]
[null,"尖叶杜英",1,30,"该树枯死，拟砍伐处理，清理树头至绿地面10cm以下。"]
["1号楼北面","南洋杉",8,"20-60","该树冠幅大，树干超高，拟截顶修剪。"]
[null,"南洋杉",1,40,"该树严重倾斜，重心不稳，拟砍伐处理。"]
["4号楼东南角","柠檬桉",3,"40-60","该树冠幅大，树干超高，拟截顶修剪。"]
["研五宿舍周边","芒果树",12,"15-30","该树冠幅大，影响采光，拟回缩修剪。"]
["研五宿舍西侧","海南蒲桃",20,"20-40","该树冠幅大，影响采光，拟回缩修剪。"]
["研五宿舍南面","苹婆",1,40,"该树冠幅大，拟回缩修剪。"]
[null,"高山榕",10,"50-70","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟回缩修剪。"]
["西六宿舍","木棉",2,"20-30","该树距离楼房近，树枝伸到楼房，拟截顶修剪。"]
["西六宿舍东侧","人面子树",7,"40-50","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟回缩修剪。"]
["西五宿舍南侧","海南蒲桃",9,"25-35","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟截顶修剪。"]
["西五宿舍东面","芒果树",15,"30-40","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟回缩修剪。"]
[null,"大叶榄仁",3,"10-20","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟回缩修剪。"]
["东六宿舍西侧","石栗",2,"50-60","该树冠幅大，树枝伸到楼房，拟修剪侧枝。"]
["东六宿舍北面","小叶榕",2,"60-70","该树冠幅大， 树枝伸到楼房，拟回缩修剪。"]
["东十二宿舍台阶","垂榕",2,"30-40","该树枯死，拟砍伐处理。"]
["东八宿舍","高山榕",1,40,"该树枯死，拟砍伐处理。"]
["东十一宿舍北侧","红花紫荆",12,"20-40","该树冠幅大，树枝低垂，拟截顶修剪。"]
["5号楼篮球场","阴香",9,"20-25","该树树枝伸到球场，拟回缩修剪。"]
[null,"海南蒲桃",3,"30-35","该树树枝伸到球场，拟回缩修剪。"]
[null,"构树",2,"13-23","该树为野生杂树，拟砍伐处理。"]
[null,"翻白叶",1,60,"该树寄生严重，枯枝多，拟截顶修剪。"]
["文体中心周边","木麻黄",6,"50-60","该树冠幅大，靠近楼房，拟截顶修剪。"]
[null,"岭南黄檀",1,51,"该树冠幅大，靠近楼房，拟回缩修剪。"]
[null,"潺槁树",1,25,"该树冠幅大，低垂，拟截顶修剪。"]
["附中内","大叶榕",3,"31-71","该树冠幅大，树干超高，拟回缩修剪。"]
[null,"白兰",14,"28-63","该树寄生严重，拟截顶修剪。"]
[null,"人面子",1,40,"该树冠幅大，靠近楼房，拟回缩修剪。"]
[null,"大王椰",15,"30-50","修剪叶子，剩余5-6片，铁线捆扎树梢"]
["半山东路","石栗",15,"34-58","该树树干超高，顶部存在枯枝，拟截顶修剪1/4顶枝及部分侧枝。"]
["教二宿舍","桉树",1,50,"该树枯死，拟砍伐处理。"]
["半山西路","构树",1,24,"该树枯死，拟砍伐处理。"]
[null,"白千层",10,"42-70","该树树干高且位于斜坡，10-12m拟截顶修剪。"]
[null,"小叶榕",3,"51-60","该树冠幅大、遮挡路灯，拟截顶修剪"]
["西六学生宿舍北面","尖叶杜英",1,40,"该树枯死，拟砍伐处理。"]
["人文馆","白千层",2,"50-60","该树倾斜，拟8-10m处截顶修剪"]
["19号楼前","宫粉紫荆",2,"30-50","该树倾斜，拟5-6m处截顶修剪"]
[null,"白千层",2,"50-80","该树树冠较大，部分枝条倾斜，拟10-12m处截顶修剪。"]
["9号楼西侧","桉树",3,"65-75","因该树树干高，枝丫脆，遇强风易折断，拟10-12m截顶处理。"]
[null,null,242]
["（请各单位报价前到现场实地勘察）"]
["总价  金额 （元）                                                                        ","           小写：                       元                                                                                     "]
[null,"大写：     拾      万      仟      佰      拾      元     角     分"]
[null," 签名（盖章）：                                日期:　"]
["1.报价包括机械费、人工费、垃圾清理费、安全措施费、涂抹愈合剂、税金、校园停车费用等所有费用。"]
["2.修剪时，在保证排除危险的前提下，要注意保持树形美观，修剪行道树的要主要保持整体效果统一且美观，尽量保留主干、大枝等，修剪的伤口要整齐平滑，不允许出现撕裂树皮现象，修剪后对于切口大的需要涂抹伤口保护剂和愈合剂，愈合剂等由乙方自备并负责涂抹。"]
["3.施工完，枝叶和树干分堆叠放（不妨碍交通），分别装运上车，运出校外，枝叶树干及时清运（堆放时间不超过1天）。"]
["4.乙方自行负责修剪砍伐树木所需全部设备、工具，并遵守有关安全作业规定。施工期间，乙方承担一切安全责任。"]
["5.乙方应积极听取甲方对修剪树木工作的意见。若因乙方服务范围内的树木修剪服务不达标准，而被有关部门（绿化、市容、街道办事处等单位）予以处罚，所需罚金，由乙方全部承担。"]
["6.所有截顶树木应保留分叉，并保留一些枝叶，严禁修剪至秃顶。"]
["7.施工时要注意周边环境，不得损害公共设施，如有损坏，应照价赔偿。要做好安全围蔽措施，如果在道路施工，要树立“施工指示牌”，用警戒带围闭施工区域。"]
["8.加强对工人的文明施工教育，自觉遵守现场管理，按文明施工要求进行操作，居民区及宿舍区：工作日8：00以后进场施工，中午休息时段12:00-14:30不得施工，节假日8:30以后进场施工，中午时段12:00-15:00不得施工，不得扰民。"]
["9.2023年7月10日（周一）15:00前提交密封报价资料。暂定开标时间2023年7月11日上午。提交密封的报价资料至华南理工大学后勤处绿化服务中心（北区足球场北侧），报价表内树木位置会根据施工情况部分进行调整。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}